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TECHNICKÝ LIST
PROTIÚDEROVÝ KOMPLET STEBERG
pre potreby poriadkových jednotiek

1. IDENTIFIKÁCIA VÝROBKU
Názov výrobku:   Protiúderový komplet STEBERG
Typ výrobku:        Ochranný komplet pre poriadkové jednotky
Určenie:
Komplet je určený na ochranu príslušníkov poriadkových jednotiek proti úderom, kopom, mechanickému namáhaniu a dopadajúcim predmetom počas služobných zákrokov pri zachovaní vysokej mobility používateľa.
Výrobca:
STEBERG s.r.o.
Kolónia 2856/61
924 01 Galanta
Slovenská republika

[image: ]2. VŠEOBECNÝ POPIS
Protiúderový komplet predstavuje modulárny ochranný systém určený pre použitie príslušníkmi poriadkových jednotiek.
Konštrukcia kompletu zabezpečuje ochranu:
· hrudníka, 
· chrbta, 
· ramien, 
· paží, 
· predlaktí a lakťov, 
· stehien, 
· kolien, 
· píšťal, 
· členkov, 
· priehlavkov. 

Komplet je navrhnutý s dôrazom na:
· vysokú mieru pohyblivosti, 
· ergonomické prispôsobenie používateľovi, 
· dlhodobý komfort pri nosení, 
· jednoduché nastavenie, 
· rýchle nasadenie a zloženie jednotlivých ochranných prvkov. 

Vyhotovenie kompletu je v čiernej farbe.

3. ZLOŽENIE KOMPLETU
Komplet pozostáva z nasledovných častí:
1. Chránič trupu 
2. Chránič paže 
3. Chránič predlaktia a lakťa 
4. Horný chránič nôh (stehien) 
5. Dolný chránič nôh 
6. Transportný obal 

4. TECHNICKÝ POPIS
4.1 CHRÁNIČ TRUPU
Chránič trupu pozostáva z predného a zadného ochranného dielu.
Konštrukcia:
· modulárna dvojdielna konštrukcia, 
· oddeliteľné bočné spojenie na oboch stranách pomocou nastaviteľného velcro systému, 
· nastaviteľná ramenná časť, 
· anatomické ergonomické tvarovanie, 
· flexibilná konštrukcia umožňujúca voľný pohyb používateľa. 

[image: ]Materiály:
· vnútorná komfortná vrstva zo 3D sieťoviny, 
· vonkajší materiál s vysokou mechanickou odolnosťou, 
· ochranné segmenty z nárazuvzdorného materiálu. 

Identifikačné a upevňovacie prvky:
· MOLLE kompatibilný systém, 
· velcro plochy pre identifikačné označenie, 
· predný a zadný identifikačný panel „POLÍCIA“. 

Ramenná časť:
Ramenná časť je vybavená:
· tromi samostatnými fixačnými popruhmi pre upevnenie chrániča paže, 
· nastaviteľnými velcro popruhmi, 
· elastickým spojovacím segmentom umožňujúcim voľný pohyb ramena, 
· penovým polstrovaním pre zvýšenie komfortu používateľa. 

Konštrukcia zabezpečuje:
· stabilné upevnenie chrániča paže, 
· vysokú mobilitu používateľa, 
· ergonomické rozloženie zaťaženia pri pohybe. 

[image: ]4.2 CHRÁNIČ PAŽE
Chránič paže zabezpečuje ochranu ramennej oblasti a hornej časti paže.
Vyhotovenie:
· anatomicky tvarovaná konštrukcia, 
· segmentové ochranné členenie, 
· nízka hmotnosť, 
· flexibilné spojenie s chráničom trupu. 
Upevnenie:
· upevnenie k ramennej časti chrániča trupu je riešené pomocou                                                                      troch fixačných popruhov umožňujúcich stabilné uloženie a                                                                   nastavenie polohy chrániča, 
· elastické spojenie zabezpečuje voľný pohyb ramena, 
· spodné spojenie s chráničom predlaktia a lakťa. 

4.3 CHRÁNIČ PREDLAKTIA A LAKŤA
Chránič zabezpečuje ochranu:
· lakťa, 
· predlaktia. 
Konštrukcia:
· anatomické tvarovanie, 
· segmentová ochranná konštrukcia, 
· flexibilné spojenie jednotlivých ochranných segmentov. 
Upevnenie:
· elastické nastaviteľné popruhy s velcro systémom, 
· horný spojovací popruh pre spojenie s chráničom paže, 
· ergonomické vedenie popruhov umožňujúce prirodzený pohyb ruky. 

4.4 HORNÝ CHRÁNIČ NÔH (STEHIEN)
Horný chránič nôh zabezpečuje ochranu stehennej oblasti.
Vyhotovenie:
· anatomické tvarovanie, 
· flexibilná ochranná konštrukcia, 
· nízka hmotnosť, 
· ergonomické členenie. 


Upevnenie:
· [image: ]elastické fixačné popruhy, 
· výškovo nastaviteľné upevnenie k opasku, 
· nastaviteľný velcro systém. 

4.5 DOLNÝ CHRÁNIČ NÔH
Dolný chránič zabezpečuje ochranu:
· kolena, 
· píšťaly, 
· členka, 
· priehlavku. 
Konštrukcia:
· viacsegmentová anatomická ochranná konštrukcia, 
· flexibilné spojenie jednotlivých segmentov, 
· ergonomické tvarovanie. 
Upevnenie:
· elastické nastaviteľné velcro popruhy, 
· fixačné háčiky, 
· nastaviteľný priehlavkový popruh. 
Komfort:
· všetky upevňovacie popruhy sú na kontaktnej strane vybavené mäkkou komfortnou vrstvou pre pohodlné dlhodobé nosenie, 
· [image: ]vnútorná časť obsahuje odvetrávaciu 3D sieťovinu. 

5. TRANSPORTNÝ OBAL
Súčasťou dodávky je transportný obal určený na:
· skladovanie kompletu, 
· ochranu počas prepravy, 
· jednoduchú manipuláciu. 
Obal obsahuje:
· transportnú rukoväť, 
· identifikačný priestor, 
· uzatváranie pomocou zipsu alebo velcro systému. 









6. TECHNICKÉ PARAMETRE
	Parameter
	Hodnota

	Farba
	čierna

	Typ upevnenia
	velcro + elastické popruhy

	Vnútorná komfortná vrstva
	3D sieťovina

	Konštrukcia
	modulárna

	Nastavenie veľkosti
	individuálne nastaviteľné



7. ODOLNOSŤ A SKÚŠKY
[image: ]Protiúderový komplet bol skúšaný v akreditovanom skúšobnom laboratóriu VTÚVM Slavičín podľa normy ČSN 39 5360:2018. 
Podľa skúšobného protokolu boli overované:
· protiúderová vesta – predný a zadný diel, 
· horný chránič nôh, 
· dolný chránič nôh, 
· chránič ramena, 
· chránič predlaktia a lakťa, 
· protiúderová prilba, 
· ochrana krku (zátylník), 
· ochranné hľadie. 

Výsledky skúšok potvrdili splnenie požiadaviek:
· TON I, 
· TON II, 
· TON III,
v rozsahu skúšaných komponentov podľa ČSN 39 5360:2018. 

8. ERGONÓMIA A MOBILITA
Konštrukcia kompletu je optimalizovaná pre:
· vysokú pohyblivosť používateľa, 
· dlhodobé používanie, 
· stabilné uloženie ochranných prvkov, 
· kompatibilitu s ďalšími súčasťami služobnej výstroje. 

Použitý systém:
· elastických spojov, 
· nastaviteľných fixačných popruhov, 
· segmentovej ochrany,
minimalizuje obmedzenie pohybu používateľa počas zákroku. 

9. SÚLAD S TECHNICKÝMI POŽIADAVKAMI
Technické riešenie kompletu zodpovedá požiadavkám verejného obstarávania na protiúderové komplety pre potreby poriadkových jednotiek vrátane požiadaviek na:
· ochranu používateľa, 
· ergonomické vyhotovenie, 
· nastaviteľnosť, 
· stabilitu ochranných prvkov, 
· mobilitu používateľa.

	STEBERG s.r.o.    
Kolónia 2856/61
924 01 Galanta Slovakia (EU)
	MOBILE / WHATSAPP
+421 905 411 678
	EMAIL
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stefan.bergendi
	WEB
www.steberg.sk



image2.png
I:I?LICIA





image3.jpg




image4.jpg




image5.jpg




image6.jpg
...........





image1.png




image7.png
ST
B-RG

Defense & Rescue




